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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку  установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа по ТУ 3696-066-45600163-2004
Наименование заказчика (эксплуатирующей организации):______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование УПТПГ (или район расположения УПТПГ): ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо, телефон:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
	№

п/п
	Технические характеристики ГРС,
узлов и систем
	Параметры и комплектация, предлагаемые изготовителем в базовых исполнениях
	Параметры и комплектация, требуемые заказчиком

	1
	Производительность (Q) УПТПГ общая по газу, ст. м3/ч, (при Т=20 0С и Р=0,1013 МПа),

Максимальная Qmax
Минимальная Qmin
	Qmax
	

	
	
	Qmin=0,1xQmax
	

	2*
	Количество входов газа в УПТПГ
	1
	

	3**
	Количество выходов газа из  УПТПГ
	1
	

	4
	Максимальное и минимальное давление газа и соответствующая возможная температура газа на входе  в УПТПГ, МПа и 0С
	Давление
	Рmax
	Pmin
	Рmax
	Pmin

	
	
	
	8,0
	2,0
	
	

	
	
	Температура
	40
	0
	
	

	5
	Давление газа на выходе из  УПТПГ, МПа
	 0,3
	

	6
	Точность поддержания давления газа на выходе из  УПТПГ, %
	± 5
	

	7
	Максимальная/минимальная температура газа на выходе из ГРС, 0С
	10…0
	

	8
	Необходимость поддержания заданной температуры газа на выходе из  УПТПГ, ДА/НЕТ
	 ДА
	

	9
	Температура района эксплуатации ГРС, 0С:

Средняя наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92)
Абсолютная минимальная
Максимальная 
	минус 40

минус 45

плюс 40
	

	10
	Сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, 

Баллы по шкале MSK-64
	До 6
	

	11
	Наличие узла  очистки  газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	12
	Необходимость резервирования узла очистки газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	13
	Наличие системы автоматического слива жидкости из узла очистки газа, ДА/НЕТ
	 ДА
	

	14
	Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа, Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	15
	Наличие узла измерения общего расхода газа на входе, ДА/НЕТ
	ДА
	

	16
	Необходимость резервирования узла измерения расхода газа на входе, ДА/НЕТ
	ДА
	

	17
	Тип расходомера в узле измерения расхода  газа на входе,

Ультразвуковой расходомер
Термоанемометрический
Другой тип
	Ультразвуковой расходомер типа UFG Термоанемометрический TFG
(а зависимости от расхода и давления газа на входе в УПТПГ)
	

	18
	Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа на входе,

Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	19
	Тип вычислителя расхода газа в узле измерения расхода газа на входе,

Комплектный с расходомером

ТЭКОН

АБАК

Другой тип
	Комплектный с расходомером


	

	20
	Наличие узла  подогрева газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	21
	Необходимость резервирования узла подогрева газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	22
	Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа, Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	23
	Тип регуляторов давления газа в узле редуцирования, 

Редут-Д (монитор-регулятор)
Метран (монитор-регулятор)
Другие типы
	Редут-Д (монитор-регулятор)
	

	24
	Тип привода отключающей арматуры в узле редуцирования,

Ручной/Дистанционный
	Дистанционный
	

	25
	Необходимость устройства обводной линии узла редуцирования с  редуцирующей арматурой с ручным приводом, ДА/НЕТ
	ДА
	

	26
	Необходимость применения блока переключения клапанов (БПК) в узле установки СППК, ДА/НЕТ
	НЕТ 


	

	27
	Наличие узла измерения расхода газа потребителю, ДА/НЕТ
	ДА
	

	28
	Необходимость резервирования узла измерения расхода газа потребителю, ДА/НЕТ
	НЕТ 

(1 измерительная линия с байпасом)
	

	29
	Тип расходомера в узле измерения расхода  газа потребителю,

Ультразвуковой расходомер

Турбинный счетчик 

Другой тип
	Ультразвуковой расходомер типа UFG
	

	30
	Тип вычислителя расхода газа в узле измерения расхода  газа потребителю,

Комплектный с УЗПР

АБАК

ТЭКОН 

Другой
	Комплектный с расходомером UFG

	

	31
	Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа потребителю,

Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	32
	Тип расходомера в узле измерения расхода газа на собственные нужды ГРС,

Ультразвуковой расходомер

Ротационный счетчик 

Другой тип
	Ультразвуковой расходомер типа 

UFG-H
	

	33
	Тип вычислителя расхода газа в узле измерения расхода газа на собственные нужды ГРС,

Комплектный с расходомером

ТЭКОН

АБАК

Другой тип
	Комплектный с расходомером UFG-H

	

	34
	Необходимость применения блока переключения клапанов (БПК) в узле установки СППК, ДА/НЕТ
	НЕТ (предусматривается трехходовой кран перед СППК)
	

	35
	Необходимость одоризации газа, 

ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	36
	Количество вводов системы электроснабжения, напряжение  и тип электропитания, наличие АВР,

Два ввода с АВР

Один ввод 

Один ввод + автономная электростанция с автоматическим включением

Другое
	Два ввода ~ 380  с АВР 


	

	37
	Наличие системы бесперебойного питания электрооборудования потребителей особой группы 1 категории,

ДА/НЕТ 
	ДА,

 на базе аккумуляторных батарей, рассчитанных на 8 часов работы
	

	38
	Наличие локальной  САУ УПТПГ,

ДА/НЕТ
	ДА
	

	39
	Необходимость резервирования контроллера САУ УПТПГ
	НЕТ
	

	40
	Изготовитель локальной САУ УПТПГ,

Газпром автоматизация
Система сервис
Система комплекс
Другие 
	САУ производства

Газпром автоматизация


	

	41
	Система контроля загазованности
	На базе датчиков ООО «Пожгазприбор»
	

	42
	Система обнаружения пожара,
На базе ППКОП

На базе пожарного контроллера
	На базе ППКОП «Рубеж»
	

	43
	Комплектная поставка емкости для сбора конденсата, 

ДА/НЕТ 
	НЕТ

	

	44
	Объем емкости для сбора конденсата, м3 

V=1, 2, 3, 5, 10

Другой объем
	-
	

	45
	Исполнение емкости сбора конденсата, 

Надземное (с обвязкой/эектрообогревом/теплоизоляцией)

Подземное (с обвязкой/противокоррозионной изоляцией)

Внутри блока (с обвязкой)
	-
	

	46
	Комплектная поставка ресивера импульсного газа, 

ДА/НЕТ
	НЕТ

	

	47
	Объем ресивера импульсного газа наружной установки, м3
V=1, 2, 3  

Другой объем
	НЕТ
	

	48
	Наличие независимого (от контура подогрева газа) контура отопления помещений  с газовым котлом,

ДА/НЕТ 
	НЕТ
	

	49
	Тип применяемых котлов для подогрева газа и отопления помещений,

Котлы газовые:

КВГ АО «Уромгаз-Ирбит»

Хопер, Ирбис ЗКО «Ирбис»

Другой тип
	Котлы КВГ производства АО «Уромгаз-Ирбит»

 
	

	50
	Особые требования к комплекту ЗИП  ДА/НЕТ
Если ДА - указать конкретно по каждой позиции
	НЕТ
	

	51
	Дополнительные требования

(указать конкретные требования, не оговоренные выше)
	НЕТ
	


Примечания:
1. * **Если количество входов и (или) выходов газа отличается от значения, указанного в опросном листе, необходимо указать дополнительные характеристики (расход max-min, давление max-min, температура газа, точность поддержания выходного давления, точка росы для импульсного газа (в случае наличия выхода импульсного газа) и др.) по каждому входу и каждому выходу  в п. 51 опросного листа.

2. Требования опросного листа, не заполненные заказчиком, принимаются по базовому исполнению или по усмотрению изготовителя.
3. Данная форма опросного листа не предназначена для заказа и изготовления УПТПГ, а служит для предварительной проработки. Заказ УПТПГ осуществляется по техническому заданию установленной формы.
От заказчика:






От генпроектировщика

____________________________________________
        _____________________________________________
       (должность, подпись, ФИО, дата)



     (должность, подпись, ФИО, дата)



М.П.







М.П.
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


	620025, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 16 км, стр. 2

тел.: +7(343)345-24-91, e-mail: priemnaya1@uromgaz.ru
www.uromgaz.ru


PAGE  
5

[image: image2.png]AKLVIOHEPHOE OBLLECTEO

o= =
-

MPOEKTVIPOBAHVIE 11 NPOVNIBOACTEO
TAS080rG OBOPY ACBAHAS



